//DEP 31/10/01 : correction d'une erreur de syntaxe (espace en trop)
//DEP 31/10/01 : correction de la sortie TOR (retrait de la ligne "1_sortie_TOR   1_DO_(Sortie_TOR) ")
//DEP 31/10/01 : Backlight(53) : le titre a changé, est-ce voulu ? (avant c'était "BK-LIGHT (Retro-éclairage_LCD_du_contrôleur)")
//DEP 31/10/01 : Le texte est faux pour le MUX. ("58   Affichage_sur_le_LCD   MUX_(Multiplexage)    ")
//DEP 31/10/01 : Ajout des alias pour la fonction 33 ("33   Entrée_analogique_0..10V   AI_(Entrée_analogique_0..10V)  ")
//DEP 26/11/01 : Correction inversion boutons ESC et OK
//PCH 04/12/01 : Suppression des numéros pour les icones multiples (E/S)
//PCH 18/12/01 : Ajout patte manquante sur FBD 5
//JJB 24/04/03 : Ajout des noms des fonctions métiers devenues FBD, des boutons Zx et des fonctions LD
//				 Suppression de la fonction sortie PWM
//DEP 24/04/03   Suppression de la sortie vers modif time prog pour fonction 30
//				 Passage sur une seule ligne des entrées et sorties de certains blocs
//JJB 05/06/03	 Dans Compteur horaire à preselection ENTREE_CUMUL remplace COMMANDE
//				 Dans retro eclairage LCD VALIDATION_FONCTION remplace  RETRO-ECLAIRAGE
//				 Dans multiplexage SELECTION remplace  COMMANDE
//				 Dans heure ete HEURE-ETE remplace  ETE=MARCHE
//				 Mise a jour de toutes les fonction LD
//DEP 23/06/03   Inversion Z2 et Z4
//LDV 27/06/03   Changement de I2L_REMISE_A_ZERO en I2L_RESET de la fonction TEMPORISATEUR LD
//JJB 27/08/03   Dans CAM BLOC remplacement de O1R_SORTIE_8 par O8R_SORTIE_8  
//JJB 07/10/03   AJOUT FBD 84 COMPTEUR_RAPIDE, 85 CONVERSION_MOT_BITS, 86 CONVERSION_BITS_MOT
//		     AJOUT LD 173 COMPTEUR_RAPIDE
//JJB 08/10/03   Remplacement de IL1_ARRET_COMPTEUR par IL1_VALIDATION_FONCTION dans COMPTEUR_RAPIDE 

//JJB 03/12/03   Remplacement de IL1 par I1L dans 173 (Compteur rapide LD) 

//JJB 04/12/03   Remplacement DES traductions de CHOIX et FIN_CHOIX dans 33, 35 et 38
//		     Remplacement des espaces par _ dans blocs 5 et 30
//		     Traduction du premier nom du bloc fonction 84
//JJB 09/12/03   Remplacement de IL1 par I1L dans 84 (Compteur rapide FBD)

//JJB 15/12/03   IPR 394 Remplacement de MIN_>= par MIN_=< dans 32 (COMPARE_IN_ZONE)

//JJB 18/12/03   Remplacement de "instrução" par "actual" dans 03R & O5R de 6 (FBD-TIMER_A/C) 
//			PROBLEME PASSAGE MAJUSCULES vers minuscules 

//JJB 23/12/03   Remplacement de "activação" par "desactivação"(Reset) dans I4L de 156(M) et 166(Q) 
//			PROBLEME PASSAGE MAJUSCULES vers minuscules 

//JJB 05/01/04 	Alignement des versions & release 1.00 des différents types de catalogues
//
//JJB 28/06/04 	Alignement des versions & release 1.01 des différents types de catalogues
//
//JJB 26/08/04 	Alignement des versions & release 1.03 des différents types de catalogues
//
//JJB 07/09/04 	Alignement des versions & release 1.04 des différents types de catalogues	
//
//JJB 07/09/04 	Alignement des versions & release 1.05 des différents types de catalogues	
//
//JJB 07/09/04 	Alignement des versions & release 1.06 des différents types de catalogues
//
//AC  11/10/04 	Alignement des versions & release 1.07 des différents types de catalogues
//
//GM  14/02/05  passage a la version 3.0.00
//		ajout des deux nouvelles fonction IN_ANA_10_BITS et OUT_ANA_10_BITS
//
//DM  21/03/05  ajout fonction message Z2COM
// GM 13/09/05   passage a la version 3.08
//
//GM 09/11/05	correction IPR 830
//GM 04/01/06	correction IPR 1277
//GM 27/04/06	passage à la version 3.1.13 et retour fbd texte et ajout 48 vac et modif texte ethernet
//GM 04/05/06	correction numéro ethernet et nom ethernet
//GM 09/05/06	reduction du nb E/S extension ethernet à 4
//GM 29/05/06	rajout des fonctions 90 à 98 et traduction des fon,ction 87 à 89
//GM 03/07/06	modif numero version ld 48 vac et texte aucun du Z2COM traduit dans toutes les langues
//GM 30/08/06	traduction du mot message en italien
//====================================================================
CATALOGUEZ2          DATE 	21/09/2006	VERSION  1.26

CATALOGUE_DES_NOMS_DE_FONCTIONS_STANDARD

// Français
// Ne pas traduire les IxL, les OxR, les IxU et les OxD
// Ne pas traduire les textes en anglais (en MAJUSCULES) et précèdent _( dans la première ligne de chaque fonction

// Fonctions FBD ///////////////////////////////////////////////////////////////

	1   Telerruptor   BISTABLE_(Telerruptor)    
	   		I1L_Comando   I2L_Reposição_a_zero 
	   		O1R_Saída
			
	2   E_lógico   AND_(E_lógico)             
	   		I1L_Entrada_1   I2L_Entrada_2    I3L_Entrada_3   I4L_Entrada_4
	   		O1R_Saída
			
	3   Função_Booleana   BOOLEAN_(Função_Booleana)    
	   		I1L_Entrada_1   I2L_Entrada_2    I3L_Entrada_3   I4L_Entrada_4
	   		O1R_Saída
			
	4   Comparação_de_2_valores   COMPARE_(Comparação_de_2_valores)    
	   		I1L_Validação_função  I2L_Valor_1   I3L_Valor_2   
	   		O1R_Saída  
				
	5   Contador_incrementador_/_decrementador_por_pré-selecção   PRESET_COUNT_(Contador_incrementador/decrementador_por_pré-selecção)
	   		I1L_Contagem   I2L_Decontagem  I3L_Inicialização
	   		O1R_Saída O2R_Valor_de_pré-selecção O3R_Valor_actual O4R_Valor_actual_temporização
			
	6   Temporizador_A/C   TIMER_A/C_(Temporizador_A/C)    
	   		I1L_Comando   I2L_Reposição_a_zero
	   		O1R_Saída O2R_Valor_instrução_atraso_arranque O3R_Valor_actual_atraso_arranque O4R_Valor_instrução_atraso_arranque O5R_Valor_actual_atraso_arranque 

	7   Visualização_no_LCD   DISPLAY_(Visualização_no_LCD)    
	   	    I1L_Validação_função     I2L_Entrada_valor
			
	8   Temporização_dupla   Timer_Li_(Temporização_dupla)   
	   		I1L_Comando   
	   		O1R_Saída  O2R_Valor_instrução_arranque O3R_Valor_actual_arranque O4R_Valor_instrução_paragem  O5R_Valor_actual_paragem  O6R_Número/Duração_intermitências O7R_Valor_actual_número/duração_intermitências	   
			
	9   Ganho_=_A/B_x_valor_+_C   GAIN_(Ganho_=_A/B_x_valor_+_C) 
	   		I1L_Validação_função  I2L_Entrada_cálculo   
	   		O1R_Saída_cálculo
			
	10   Contador_horário_por_pré-selecção   PRESET_H-METER_(Contador_horário_por_pré-selecção)
	   		I1L_Comando   I2L_Reposição_a_zero    
	   		O1R_Saída O2R_Valor_instrução_número_de_horas	O3R_Valor_actual_número_de_horas O4R_Valor_instrução_número_de_minutos O5R_Valor_actual_número_de_minutos
		
	21   E_NÃO_lógico   NAND_(E_NÃO_lógico)   
	   		I1L_Entrada_1   I2L_Entrada_2    I3L_Entrada_3   I4L_Entrada_4
	   		O1R_Saída	
			
	22   OU_NÃO_lógico   NOR_(OU_NÃO_lógico)  
	   		I1L_Entrada_1   I2L_Entrada_2    I3L_Entrada_3   I4L_Entrada_4
	   		O1R_Saída	
			
	23   NÃO_lógico  NOT_(NÃO_lógico)   
	   		I1L_Entrada_1
	   		O1R_Saída

	24   Temporizador_B/H   TIMER_B/H_(Temporizador_B/H)
	   		I1L_Comando I2L_Reposição_a_zero   
	   		O1R_Saída  O2R_Valor_instrução_arranque O3R_Valor_actual_arranque   
			
	25   OU_lógico)   OR_(OU_lógico) 
	   		I1L_Entrada_1   I2L_Entrada_2    I3L_Entrada_3   I4L_Entrada_4
	   		O1R_Saída	
						
	26   Impulsos_nas_frentes   TIMER_BW(Impulsos_nas_frentes)    
	   		I1L_Comando    
	   		O1R_Saída  
			
	27   Trigger_de_Schmitt   TRIGGER(Trigger_de_Schmitt)
	   		I1L_Validação_função I2L_Valor_a_comparar I3L_Instrução_de_arranque_a_paragem I4L_Instrução_de_paragem_a_arranque
	   		O1R_Saída 
			
	28   Báscula_RS   SET_RESET_(Báscula_RS)       
	   		I1L_Set   I2L_Reset
	   		O1R_Saída
		
	29   Programador_horário,_semanal_e_anual   TIME_PROG_(Programador_horário,_semanal_e_anual)
 			O1R_Saída
			 
	30	Contador_incrementador_decrementador	UP_DOWN_COUNTER_(Contador_incrementador_decrementador)
			I1L_Contagem I2L_Decontagem I3L_Reposição_a_zero I4L_Substituição_pré-selecção I5L_Valor_de_pré-selecção
			O1R_Saída	O2R_Valor_actual
			
	31   OU_exclusivo   XOR_(OU_exclusivo)    
	   		I1L_Entrada_1   I2L_Entrada_2
	   		O1R_Saída
			
	32   Comparação_MÍN_=<_valor_=<_MÁX   COMPARE_IN_ZONE(Comparação_MÍN_=<_valor_=<_MÁX)    
	   		I1L_Validação_função I2L_Valor_a_comparar I3L_Valor_mini I4L_Valor_máxi
	   		O1R_Saída
			
	33   Entrada_analógica_0..10V   AI_(Entrada_analógica_0..10V)  
			O1R_ENTRADA_ANAL.
			CHOIX
				  Entrada_analógica_0...10V  AI_(Entrada_analógica_0...10V)  
				  Entrada_analógica_0...V_ALIM     AI_(Entrada_analógica_0...V_ALIM)
				  Entrada_analógica_0...10V  AI_(Entrada_analógica_0...10V)  
			FIN_CHOIX

	34   Entrada_analógica_filtrada   Filtered_AI_(Entrada_analógica_filtrada)
			O1R_Entrada_anal_filtrada
			
	35   Entrada_DIG   DI_(Entrada_DIG)   
			O1R_Entrada_DIG
			CHOIX
				  Contacto  DI_(Contacto)  
				  Detector_de_posição     DI_(Detector_de_posição)
				  Detector_de_proximidade    DI_(Detector_de_proximidade)
				  Detector_de_presença      	  DI_(Detector_de_presença)
				  Botão_pressão_luminoso  DI_(Botão_pressão_luminoso)
				  Comutador               DI_(Comutador)
				  Botão_pressão         DI_(Botão_pressão)
				  Relé        DI_(Relé)
			FIN_CHOIX
			
	36   Entrada_DIG_filtrada   Filtered_DI_(Entrada_DIG_filtrada)
			O1R_Entrada_DIG_filtrada

//	37   Saída_PWM   PWM_(Saída_PWM)        
//			I1L_Saída_PWM
			
	38   Saída_DIG   DO_(Saída_DIG)    
			I1L_Saída_DIG
			CHOIX
				  Contacto_normalmente_aberto     DO_(Contacto_normalmente_aberto)
				  Ventilador    	             DO_(Ventilador)
				  Lâmpada      	                 DO_(Lâmpada)
				  Relé_estático                 Do_(Relé_estático)
				  Válvula                          Do_(Válvula)
				  Veio                          DO_(Veio)
				  Motor                         DO_(Motor)
				  Resistência                     DO_(Resistência)
				  Sinal_sonoro                  DO_(Sinal_sonoro)				
				  Sinalizador_óptico                        DO_(Sinalizador_óptico)				
				  Sinalizador_óptico_verde                   DO_(Sinalizador_óptico_verde)			
				  Sinalizador_óptico_vermelho                  DO_(Sinalizador_óptico_vermelho)			
				  Sinalizador_óptico_laranja                 DO_(Sinalizador_óptico_laranja)		
				  Aquecimento                     DO_(Aquecimento)	
			FIN_CHOIX			
			
	39   Constante_"ARRANQUE"   Ct_ON_(Constante_"ARRANQUE")        
			O1R_Nível_arranque_permanente
			
	40   Constante_"PARAGEM"   Ct_OFF_(Constante_"PARAGEM")  
			O1R_Nível_paragem_permanente
			
	42   Etapa_inicial_reinicializável_SFC   RESET_INIT_(Etapa_inicial_reinicializável_SFC)    
			I1U_Entrada_1_de_etapa  I2U_Entrada_2_de_etapa  I1L_Reinicialização  I2L_Transição
			O1R_Saída_de_etapa  O1D_Saída_transição_de_etapa

	43   Etapa_inicial_SFC   INIT_STEP(Etapa_inicial_SFC)    
			I1U_Entrada_1_de_etapa  I2U_Entrada_2_de_etapa  I1L_Transição
			O1R_Saída_de_etapa  O1D_Saída_transição_de_etapa
			
	44   Etapa_SFC   STEP(Etapa_SFC)    
			I1U_Entrada_1_de_etapa  I2U_Entrada_2_de_etapa  I1L_Transição
			O1R_Saída_de_etapa  O1D_Saída_transição_de_etapa
			
	45   Divergência_OU_para_2_ramos_SFC   DIV_OR_2(Divergência_OU_para_2_ramos_SFC)    
			I1U_Entrada_1_de_etapa  I2U_Entrada_2_de_etapa  I1L_Transição_1  I2L_Transição_2
			O1R_Saída_de_etapa  O1D_Saída_transição_1_de_divergência_em_OU  O2D_Saída_transição_2_de_divergência_em_OU

	46   Convergência_OU_de_2_ramos_SFC   CONV_OR_2(Convergência_OU_de_2_ramos_SFC)   
			I1U_Entrada_1_de_convergência_em_OU  I2U_Entrada_2_de_convergência_em_OU  I3U_Entrada_3_de_convergência_em_OU  I4U_Entrada_4_de_convergência_em_OU
			O1D_Saída_de_convergência_em_OU 
			
	47   Divergência_E_para_2_ramos_SFC   DIV_AND_2(Divergência_E_para_2_ramos_SFC) 
			I1U_Entrada_1_de_divergência_em_E  I2U_Entrada_2_de_divergência_em_E  
			O1D_Saída_1_de_divergência_em_E  O2D_Saída_2_de_divergência_em_E
			
	48   Convergência_E_de_2_ramos_SFC   CONV_AND_2(Convergência_E_de_2_ramos_SFC)  
			I1L_Transição I1U_Entrada_1_de_convergência_em_E  I2U_Entrada_2_de_convergência_em_E  I3U_Entrada_3_de_convergência_em_E  I4U_Entrada_4_de_convergência_em_E
			O1D_Saída_de_transição_de_convergência_em_E  O1R_Saída_de_etapa_1_de_convergência_em_E  O2R_Saída_de_etapa_2_de_convergência_em_E
			
	49   Constante_numérica   NUM_(Constante_numérica)    
			O1R_Constante_numérica
			
	50   Relógio_1_segundo   1_sec_(Relógio_1_segundo)    
			O1R_Intermitente_1_s
			
	51   Botão_Z1   Z1_(Botão_Z1)  
			O1R_Botão_Z1
			
	52   Botão_Z4   Z4_(Botão_Z4)  
			O1R_Botão_Z4
			
	53   Retro-iluminação_LCD_do_controlador   Retro-iluminação_LCD_do_controlador    
			I1L_Retro-iluminação
			
	//54   Botão_ESCape   ESC_(Botão_ESCape)   
	//		O1R_BOTÃO_ESC

	//55   Botão_OK   OK_(Botão_OK)    
	//		O1R_BOTÃO_OK			

			
	56   Botão_Z3   Z3_(Botão_Z3)            
			O1R_Botão_Z3
			
	57   Botão_Z2   Z2_(Botão_Z2)  
			O1R_Botão_Z2
				
	58   Multiplexagem   MUX_(Multiplexagem)    
			I1L_Selecção    I2L_Via_B		I3L_Via_A
			O1R_Saída
			
	59   Hora_de_Verão   Hora_de_Verão    
			O1R_Hora-Verão
			
	60   Introdução_de_um_inteiro   NUM_IN_(Introdução_de_um_inteiro)    
			O1R_Entrada_valor
			
	61   Saída_de_um_inteiro   NUM_OUT_(Saída_de_um_inteiro)   
			I1L_Saída_valor

	62   Estado_módulo   STATUS_(Estado_módulo)   
			O1R_Estado_alarme O2R_Run_monitoring 	O3R_Run_parametrização O4R_Inic_a_frio O5R_Inic_a_quente O6R_Intermitente_ciclo O7R_Número_alarme
			
	80	AD/SUB		AD/SUB
			I1L_Propagação_de_erros	I2L_Entrada_1	I3L_Entrada_2	I4L_Entrada_3
			O1R_Erro/Excesso		O2R_Saída_cálculo
			
	81	MUL/DIV		MUL/DIV
			I1L_Propagação_de_erros	I2L_Entrada_1	I3L_Entrada_2	I4L_Entrada_3
			O1R_Erro/Excesso		O2R_Saída_cálculo
			
	82	CAM/BLOQ	CAM/BLOQ
			I1L_Avançar		I2L_Recuar		I3L_Reposição_a_zero
			O1R_Saída_1 O2R_Saída_2 O3R_Saída_3 O4R_Saída_4  O5R_Saída_5 O6R_Saída_6 O7R_Saída_7 O8R_Saída_8 O9R_Posição
			
	83	ARQUIVO		ARQUIVO
			I1L_Memorização	I2L_Reposição_a_zero	I3L_Valor_1 I4L_Valor_2
			O1R_Arquivo_válido O2R_Minuto	O3R_Hora O4R_Dia O5R_Mês O6R_Ano O7R_Arquivo_1 O8R_Arquivo_2 

	84	Contador_rápido FAST_COUNT_(Contador_rápido)
	   		I1L_Validação_função  I2L_Inicialização
	   		O1R_Saída O2R_Pré-selecção O3R_Actual O4R_Actual_Temporização

	85	CONVERSÃO_PALAVRA_BITS CONVERSÃO_PALAVRA_BITS
			I1L_Inteiro
			O1R_Bit01-baixo O2R_Bit02 O3R_Bit03 O4R_Bit04 O5R_Bit05 O6R_Bit06 O7R_Bit07 O8R_Bit08 O9R_Bit09 O10R_Bit10 O11R_Bit11 O12R_Bit12 O13R_Bit13 O14R_Bit14 O15R_Bit15 O16R_Bit16-alto
 	  
	86	CONVERSÃO_BITS_PALAVRA CONVERSÃO_BITS_PALAVRAS
			I1L_Bit01-baixo I2L_Bit02 I3L_Bit03 I4L_Bit04 I5L_Bit05 I6L_Bit06 I7L_Bit07 I8L_Bit08 I9L_Bit09 I10L_Bit10 I11L_Bit11 I12L_Bit12 I13L_Bit13 I14L_Bit14 I15L_Bit15 I16L_Bit16-alto
			O1R_Inteiro

	87	Mensagem Mensagem 
		I1L_Validação_função I2L_Val1 I3L_Val2
		O1R_Saída 

	88   Entrada_de_um_inteiro_10bits  NUM_IN_10_BITS_(Entrada_de_um_inteiro_10bits)    
			O1R_Entrada_valor
			
	89   Saída_de_um_inteiro_10bits	NUM_OUT_10_BITS_(Saída_de_um_inteiro_10bits)   
			I1L_Saída_valor
	
	
	91   Temporizador_A/C_instrução_ext Temporizador_A/C_instrução_ext (Temporizador_A/C)    
	   		I1L_Comando	I2L_Reinicialização	 I3L_valor_instrução_atraso_arranque I4L_valor_instrução_atraso_paragem
	   		O1R_Saída O2R_Valor_actual_atraso_arranque	O3R_Valor_actual_atraso_paragem

	92   Temporização_dupla_2	Timer_Li_2_(Temporização_dupla)   
	   		I1L_Comando I2L_Valor_instrução_arranque I3L_Valor_instrução_paragem I4L_Número/Duração_intermitências
	   		O1R_Saída O2R_Valor_actual_arranque  O3R_Valor_actual_paragem  O4R_Valor_actual_número/duração_intermitências
	

	93   Temporizador_B/H_2   TIMER_B/H_2_(Temporizador_B/H)
	   		I1L_Comando I2L_Reinicialização  I3L_Valor_instrução_arranque 
	   		O1R_Saída O2R_Valor_actual_arranque   

	
	95   Entrada_Ligação_Série	Entrada_Ligação_Série_(Entrada_Ligação_Série)
			O1R_entrada_1 O2R_entrada_2 O3R_entrada_3 O4R_entrada_4 O5R_entrada_5 O6R_entrada_6 O7R_entrada_7 O8R_entrada_8
	
	96   Saída_Ligação_Série Saída_Ligação_Série_(Saída_Ligação_Série)
		I1L_Saída_1	 I2L_Saída_2	 I3L_Saída_3	 I4L_Saída_4 I5L_Saída_5 I6L_Saída_6 I7L_Saída_7 I8L_Saída_8




	98	FBD_TEXT_(Texto)
		I1L_Set I2L_Reset I3L_Valor_1 I4L_Valor_2 I5L_Valor_3 I6L_Valor_4

	
// Funções LD ///////////////////////////////////////////////////////////////

	151 Comparadores_analógicos Comparador_Analógico
		O1R_Contacto   O2R_Actual_X1	O3R_Actual_X2	O4R_Histerese  O5R_Referência
		
	152	Contadores		 	Contadores		 	
		I1L_Contagem	I2L_Direcção_de_contagem	I3L_Inicialização
		O1R_Contacto		O2R_Pré-selecção	O3R_Actual


	153	Temporizadores		 	Temporizador	 	
		I1L_Comando    I2L_Reset
		O1R_Contacto O2R_Pré-selecção_A O3R_Actual_A O4R_Pré-selecção_B	O5R_Actual_B

	154	Blocos_textos		 	Bloco_texto		 	
		I1L_Validação_função    I2L_Reset
	
		
	155	Relógios		 	Relógio		 	
		O1R_Contacto
		
	156	Relés_auxiliares		Relé_auxiliar		
		I1L_Activo_no_estado_(Contactor) I2L_Activo_na_frente_(Telerruptor) I3L_Memorização_activação_(Set) I4L_Memorização_desactivação_(Reset)		
		O1R_Contacto
		
	157	Comparadores_de_contadores	Comparador_de_contadores
		I1L_Contador_CX	I2L_Contador_CY
		O1R_Contacto    	O2R_Offset_X	O3R_Offset_Y
		
	161	Entradas_DIG		 	Entrada_DIG		 	
		O1R_Contacto
		
	162	Teclas_Zx	Tecla		 	
		O1R_Contacto

	166	Saídas_DIG		Saída_DIG		
		I1L_Activo_no_estado_(Contactor) I2L_Activo_na_frente_(Telerruptor) I3L_Memorização_activação_(Set) I4L_Memorização_desactivação_(Reset)		
		O1R_Contacto

	167 Retro-iluminação_LCD   Retro-iluminação_LCD    
		I1L_Validação_função

	168	Verão_Inverno	Verão_Inverno		 	
		O1R_Contacto    
			
//	169	IN_DIG_BUS	IN_DIG_BUS		 	
//		O1R_ENTRADA_DIG_BUS
		
//	170	OUT_DIG_BUS	OUT_DIG_BUS		
//		I1L_ACTIVO_NO_ESTADO_(CONTACTOR)   I2L_ACTIVO_NA_FRENTE_(TELERRUPTOR)
//		I3L_MEMORIZAÇÃO_ACTIVAÇÃO_(SET) I4L_MEMORIZAÇÃO_DESACTIVAÇÃO_(RESET)		
//		O1R_SAÍDA
			
	173	Contador_rápido	Contador_rápido		 	
		I1L_Validação_função	I2L_Inicialização
		O1R_Contacto O2R_Pré-selecção	O3R_Actual O4R_Actual_temporização

	174	Mensagem		 	Mensagem		 	
		I1L_Validação_função	I2L_Val1 I3L_Val2
		O1R_Contacto 
	

			
FIN_CATALOGUE_DES_NOMS_DE_FONCTIONS

